**Panneau LED**



**Caractéristiques Techniques**  
  
• Alimentation : DC 15V 5A  
• LED 600 pcs  
• Durée de vie : 50 000h  
• Puissance : 36W / 4500LM  
• Batterie lithium (non fournie)  
• Température couleur : 3200K à 5600K  
• Index de rendu couleur : >95 IRC  
• Réglage en continu  
• 24,9 x 24,1 x 5,5 cm  
• Poids : 1,3kg  
  
**Test Prophot**  
Autonomie du panneau LED K80S avec 2 batteries NP-F750 4400mah : 2h30  
  
ATTENTION : Pour le panneau K80 il faut obligatoirement 2 batteries pour l'utiliser hors secteur. Même si l'une des batteries est vide, il faut malgré tout que les 2 batteries soient connectées au panneau pour que cela fonctionne.

# Le pixel K80S est parfait pour les besoins des photographes ainsi que pour ceux des vidéastes.

**Points forts**  
• Un index rendu couleur de plus de 95 IRC  
• Un réglage des couleurs précis entre 3200k et 5600k   
• Affichage LCD intuitif  
• Utilisation sur secteur ou batterie