
**La programmation de la carte arduino pour piloter notre néopixel avec Ardublock**

*Voici le programme sur ardublock pour éclairer votre néopixel en rouge sur les 8 leds :*



Initialisation en D2 d’un anneau de 8 leds

Réglage de la luminosité

Réglage de la couleur et du défilement sur chaque led de l’anneau

Temps d’affichage